**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при мойке, смазке и заправке автомашин**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Водитель должен выполнять только ту работу, которая поручена ему администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему хорошо известны.

1.2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

1.3. При несчастном случае немедленно прекратить работу и сообщить об этом администрации школы.

1.4. Находясь на территории мойки, нужно быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями других транспортных средств.

1.5. Водитель должен знать и выполнять требования безопасной работы, предусмотренной инструкцией заводов-изготовителей оборудования.

**2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Перед началом работы:

2.1.1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

2.1.2. Привести свое рабочее место в порядок, убрать все лишние и случайные детали или приспособления, наличие которых не является в данном случае необходимым.

2.1.3. При обмывке автомашин водой необходимо проверить наличие воды в трубопроводах, исправность запорных вентилей, исправность гибких шлангов, проверить сборник отработанной воды.

2.1.4. При обмывке машин на территории двора гаража устранить сток воды и не допускать образования лужи, где наличие ее нежелательно.

2.2. Во время мытья автомашины необходимо:

2.2.1. При мойке автомашин следите, чтобы давление воды не было слишком большим, так как струя воды может достигнуть открытых токоведущих проводников и вывести из строя светильники освещения и электрооборудование.

2.2.2. Нельзя допускать сильного напора струи воды на тех участках кузова машины, где возможно попадание ее во внутреннюю обшивку. Этим можно испортить внутреннюю обшивку или покраску в кузове или кабине.

2.2.3. Избегайте попадания струи воды на двигатель и горячие детали мотора (коллектора).

2.2.4. Когда мойка машины закончена, уберите с пола воду при помощи метлы (смести в сборочный трап).

2.2.5. Допускается мытье деталей узлов, агрегатов машины и деталей, полученных со склада, только керосином. Вымытые детали обтираются и укладываются в приготовленные ящики и стеллажи.

2.2.6. При промывке деталей керосином необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

2.2.7. При работе с горючими и смазочными материалами следует беречь одежду от попадания на нее горючих материалов.

2.2.8. В случае попадания этилированного бензина на открытые части тела необходимо немедленно произвести обмывку участков кожи сначала керосином, а затем горячей водой с мылом.

При попадании этилированного бензина на спецодежду необходимо немедленно снять ее и продегазировать керосином. На период сушки надеть чистую одежду.

2.2.9. Запрещается мыть автомобиль от грязи без специальных защитных очков.

2.2.10. Запрещается мыть детали и части автомобиля этилированным бензином и укладывать промытые детали непосредственно на пол.

2.3. При смазке и заправке автомобиля необходимо соблюдать следующее:

2.3.1. Не разливать горюче-смазочные материалы (ГСМ) во время заправки автомашины.

В случае проливания ГСМ необходимо немедленно привести в порядок облитые места автомашины, протереть их насухо, а места, где они попали на пол посыпать песком и произвести их уборку.

2.3.2. Необходимо следить за тем, чтобы не запачкать маслом те детали и места автомашины, которые не подлежат смазке и портят нанесенную на них краску.

2.3.3. Соблюдайте культуру и чистоту в работе.

2.3.4. Нельзя разбрасывать масляные тряпки и тару (ведра, банки, воронки и т.п.). Убирайте все в отведенное для хранения место (металлические ящики с крышками).

2.3.5. Если при работе спецодежда или ее рукава испачкались в бензине, не подходите к открытому огню, не зажигайте спичек, не курите.

2.4. По окончании работы:

2.4.1. После того, как работы закончены, приведите в порядок рабочее место, вымойте и уберите инструмент в отведенное для этого место.

2.4.2. Обо всех нарушениях или сложившихся опасных ситуациях немедленно сообщите руководству предприятия.

2.4.3. После окончания всех работ руки и лицо вымыть теплой водой с мылом. По возможности принять душ.

**3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ**

**ТРЕБОВАНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ**

3.1. За невыполнение требований и инструкции по ТБ виновные несут ответственность согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.